|  |  |
| --- | --- |
| Pièces / Composent | Qté |
| Moteur asynchrone LS 90 P 1.2 KW 1500RPM | 1 |
| Roulement SKF-6203 | 2 |
| Roulement SKF-6004 | 5 |
| Roulement SKF-30205 | 1 |
| Ecrou à encoches + rondelle frein (d=40) | 1 |
| Vis a tête fraisée a six pans creux M5 x 30 | 8 |
| Vis H M10 x 50 | 22 |
| Vis H M8 x 40 | 5 |
| Vis H M5 x 25 | 3 |
| Ecrou H M10 | 18 |
| Ecrou H M8 | 2 |
| Ecrou H M5 | 3 |
| Anneau alésage 45x1.75 | 4 |
| Anneau arbre 45x1.75 | 2 |

|  |  |
| --- | --- |
| Brute acier et tubes | Langueur (en mm) |
| rond Æ60 | 200 |
| rond Æ30 | 380 |
| rond Æ18 | 60 |
| rond Æ25 | 280 |
| rond Æ100 | 170 |
| rond Æ230 | 30 |
| rond Æ85 | 30 |
|  |  |
| tube carre 35x2 | 5000 |
| tube rectangulaire 35x20x2 | 300 |
|  |  |
| tube Æ244.5 x 11 | 120 |
| tube Æ168.3 x 5 | 160 |
| tube Æ28 x 2 | 20 |
| tube Æ20 x 2 | 20 |
| tube Æ25 x 2 | 60 |