**CDCF**

Puissance :

50HP ⇒ 40 KW

Capacite de production :

100 Kg/h - 500 Kg/h


Energie :

Electrique 1 phase (220V)

**Caractéristiques du granulat a fabriqué :**

D’après les standards du marché la densité ρ du granulat est entre 365 kg/m3 et 726 kg/m3

En prendre 720 kg/m3 pour simplifier les calculs.



h = 30 mm

r = 4 mm

Volume :

La masse unitaire du granulat :

Débit d’extrusion :

1. Min